附件1：
海马新能源汽车有限公司
总装厂工具采购项目
询价函
	1
	项目名称
	总装厂工具采购项目

	2
	采购范围及内容
	1. 采购范围：
总装厂工具共计118项及配套附件，同时包含配套软件安装调试、人员培训等全部配套服务（详见附件4技术任务书）。工具需满足工业级要求，产品性能、精度、寿命等指标满足本项目技术任务书规定，供应商所投产品须为进口或国产一线品牌（国产对标参考品牌：包括但不限于诺特、英示INSIZE、艾瑞特、特莱尔、世达品牌）。
2.交付物及交付地点
（1）交付物：总装厂工具（118项）及配套附件，以及配套软件安装调试、人员培训等全部配套服务。
（2）交付地点：中牟县东风路6号，海马新能源汽车有限公司总装厂。
3.质保期：自设备终验收合格之日起提供不少于12个月免费质保。

	3
	采购人
	海马新能源汽车有限公司

	4
	最高响应限价
(含税）
	人民币 600000 元
（超过最高响应限价的报价按无效处理）

	5
	响应报价
（含税）
	人民币     元，大写：      

	6
	增值税税率
	开具增值税     （专用/普通）发票，税率为   ％

	7
	响应供应商名称
	

	8
	工期/服务周期/供货周期
	合同签订后30个日历天内完成供货。

	9
	质保期
	自设备终验收合格之日起提供    个月免费质保。
（要求不少于12个月免费质保）

	10
	联系地址
	

	11
	联系人及联系方式
	

	12
	备注
	1.响应文件应附材料：
（1）询价函（格式详见附件1）；
（2）分项报价明细表（格式详见附件2）；
（3）营业执照复印件；
（4）法定代表人身份证正反面复印件；
（5）授权委托书（如有，法定代表人本人响应的可不提供，格式详见附件3）、授权代表身份证正反面复印件（如有）。
注：以上材料均需提供复印件各一份并加盖公章。
2.总价或单价已包含但不限于材料费、人工费、制作费、差旅费、税费及各种含税价外费用；
3.响应资料递交要求：报价材料密封后邮寄至郑州市航空港区黄海路与梅河路交叉口西250米1号南楼10楼采购中心；
4.联系人：毛老师，电话：13849176691
递交截止时间为2026年9月28日下午14:00（以收到文件时间为准）；
5.成交规则：未税报价最低的供应商为成交供应商；
6.未密封的文件不予接收、逾期递交的文件不予接收。


  


报价人：          （盖公章）
日期：2026 年   月   日
附件2：
分项报价明细表

	序号
	工具名称
	力矩要求
	技术参数
	数量
	单位
	含税单价
	含税小计
	备注

	1
	数据传输扭力扳手
	22±2N·m
	力矩范围10-50N.m,可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	2
	数据传输扭力扳手
	1.22±2N·m
2.22±2N·m
3.45±5N·m
22±2N·m
	力矩范围3-60N.m,可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	3
	数据传输扭力扳手
	33±3N·m
	力矩范围10-50N.m,可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	4
	数据传输扭力扳手
	30±3N·m
	力矩范围10-50N.m,可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	5
	数据传输扭力扳手
	25±3N·m
	力矩范围10-50N.m,可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	6
	数据传输扭力扳手
	40（±4）Nm+45（±5）°
	力矩范围4-200N.m,带角度控制，可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	7
	数据传输扭力扳手
	55±5N·m
	力矩范围20-100N.m，可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	8
	数据传输扭力扳手
	55±5N·m
	力矩范围20-100N.m，可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	9
	数据传输扭力扳手
	80±8N·m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	10
	数据传输扭力扳手
	1.45±5N·m
2.70±5N·m
3.45±2N·m
	力矩范围20-100N.m，可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	11
	数据传输扭力扳手
	1.45±5N·m
2.45±5N·m
3.22±2N·m
	力矩范围20-100N.m，可数据上传，咔哒式，带3/8驱动方头及套筒，力矩可调，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	12
	数据传输扭力扳手
	110±10N·m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	13
	数据传输扭力扳手
	110±10N·m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	14
	数据传输扭力扳手
	165±15N.m
	力矩范围72-360N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	15
	数据传输扭力扳手
	110±10N.m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	16
	数据传输扭力扳手
	1.70±5N·m
2.25±5N·m
	力矩范围4-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	17
	数据传输扭力扳手
	1.240±20N.m
2.70±7N.m
	力矩范围72-360N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	18
	数据传输扭力扳手
	1.110±10N·m
2.150±15N·m
3.65±5N·m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	19
	数据传输扭力扳手
	110±10N·m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	20
	数据传输扭力扳手
	1.70±7N·m
2.110±10N·m
	力矩范围40-200N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	21
	数据传输扭力扳手
	1.8±1N·m
2.10±2N·m
	力矩范围4-20N.m，可数据上传，咔哒式，带1/4驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	22
	数据传输扭力扳手
	1.200±20N.m
2,180±20N·m
	力矩范围72-360N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	23
	数据传输扭力扳手
	1、200±10N.m
2、125±10N.m
	力矩范围72-360N.m，可数据上传，咔哒式，带1/2驱动方头及套筒，力矩可调
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	24
	电池定扭力扳手/弯头
	43±3N·m
	力矩范围25-60N.m，1/2
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	25
	电池定扭力扳手/弯头
	25±5N·m
	力矩范围10-35N.m，3/8
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	26
	电池定扭力扳手/枪式
	2±0.5N·m
	力矩范围0.8-3N.m（带传感器）
	4
	把
	
	
	含第三方检测

	27
	电池定扭力扳手/枪式
	10±1N·m
	力矩范围2-12N.m（带传感器）
	1
	把
	
	
	含第三方检测

	28
	锂电棘轮扳手
	/
	57N.m,1/4
	2
	把
	
	
	

	29
	锂电棘轮扳手
	/
	68N.m,3/8
	2
	把
	
	
	

	30
	锂电棘轮扳手
	/
	57N.m,1/4
	2
	把
	
	
	

	31
	快速棘轮扳手
	/
	3/8
	4
	个
	
	
	

	32
	可换头式开口式定扭力扳手
	17±2N·m
	10#，力矩范围5~25N.m，咔哒式
	2
	把
	
	
	含第三方检测

	33
	可换头式开口式定扭力扳手
	17±2N·m
	13#，力矩范围5~25N.m，咔哒式
	2
	把
	
	
	含第三方检测

	34
	定扭力开口扳手
	55±5N·m
	18#，力矩范围20~100N.m
	2
	把
	
	
	含第三方检测

	35
	定扭力开口扳手
	60±5N·m
	24#，力矩范围20~100N.m
	2
	把
	
	
	含第三方检测

	36
	定扭力开口扳手
	50±10N·m
	22#，力矩范围20~100N.m
	4
	把
	
	
	含第三方检测

	37
	电池定扭力扳手/弯头
	60±5N·m
	力矩范围30-70N.m，1/2
	2
	把
	
	
	含第三方检测

	38
	预紧工具+特殊套筒
	/
	注：特殊套筒可匹配标准电枪/定扭扳手
	2
	把
	
	
	最大量程不能超过60N

	39
	定值力矩扳手
	180±10N·m
	力矩范围60-340N.m
	2
	把
	
	
	含第三方检测

	40
	棘轮梅开扳手
	/
	S=8(一头开口、一头棘轮）
	2
	个
	
	
	

	41
	棘轮梅开扳手
	/
	S=10(一头开口、一头棘轮）
	2
	个
	
	
	

	42
	棘轮梅开扳手
	/
	S=12(一头开口、一头棘轮）
	2
	个
	
	
	

	43
	开口扳手
	/
	S=13/15(两头开口）
	2
	个
	
	
	

	44
	手动内止外动力矩扳手
	110±10N·m
	力矩范围40-200N.m
	3
	把
	
	
	含第三方检测

	45
	梅开扳手
	/
	S=8(一头开口、一头梅花）
	2
	个
	
	
	

	46
	梅开扳手
	/
	S=10(一头开口、一头梅花）
	2
	个
	
	
	

	47
	梅开扳手
	/
	S=12(一头开口、一头梅花）
	2
	个
	
	
	

	48
	磁吸套筒
	/
	1/4-10#-200mm
	20
	个
	
	
	

	49
	磁吸套筒
	/
	1/4-8#-150mm
	20
	个
	
	
	

	50
	风动套筒
	/
	3/4-36#-50mm
	10
	个
	
	
	

	51
	风动套筒
	/
	8#，150mm，磁吸可伸缩
	10
	个
	
	
	

	52
	风动套筒
	/
	13#，150mm，磁吸可伸缩
	10
	个
	
	
	

	53
	风动套筒
	/
	7#，100mm，磁吸可伸缩
	10
	个
	
	
	

	54
	风动套筒
	/
	24#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	55
	风动套筒
	/
	21#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	56
	风动套筒
	/
	17#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	57
	风动套筒
	/
	18#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	58
	风动套筒
	/
	10#，200mm，磁吸可伸缩（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	59
	风动套筒
	/
	12#，100mm，磁吸可伸缩
	6
	个
	
	
	

	60
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T50
	10
	个
	
	
	

	61
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T40
	10
	个
	
	
	

	62
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T20，带磁吸
	10
	个
	
	
	

	63
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T30
	10
	个
	
	
	

	64
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T60
	10
	个
	
	
	

	65
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T55
	5
	个
	
	
	

	66
	花形旋具套筒
	/
	1/4-T27
	5
	个
	
	
	

	67
	六角旋具套筒
	/
	3/8-10#-48mm
	10
	个
	
	
	

	68
	六角旋具套筒
	/
	3/8-3#-48mm
	10
	个
	
	
	

	69
	丝锥套筒
	/
	M6
	10
	个
	
	
	

	70
	丝锥套筒
	/
	M8
	10
	个
	
	
	

	71
	丝锥套筒
	/
	M10
	10
	个
	
	
	

	72
	套筒
	/
	8#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	73
	套筒
	/
	10#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	74
	套筒
	/
	15#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	75
	套筒
	/
	18#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	76
	套筒
	/
	21#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	77
	套筒
	/
	13#（根据工具匹配接头尺寸）
	10
	个
	
	
	

	78
	长套筒
	/
	10#，1/2,100mm
	5
	个
	
	
	

	79
	长套筒
	/
	8#，1/2,100mm
	5
	个
	
	
	

	80
	板牙
	/
	M6
	4
	个
	
	
	

	81
	板牙
	/
	M8
	4
	个
	
	
	

	82
	磁吸棒
	/
	头部直径7mm/605mm长
	10
	根
	
	
	

	83
	钢丝钳
	/
	7寸
	4
	个
	
	
	

	84
	尖嘴钳
	/
	6寸
	4
	个
	
	
	

	85
	卡簧钳
	/
	7寸
	2
	把
	
	
	

	86
	鲤鱼钳
	/
	8寸
	2
	把
	
	
	

	87
	接杆
	/
	1/2，150mm
	12
	根
	
	
	

	88
	接杆
	/
	1/2，350mm
	12
	个
	
	
	

	89
	接杆
	/
	1/4，100mm
	12
	根
	
	
	

	90
	接杆
	/
	1/2，100mm
	18
	根
	
	
	

	91
	接杆
	/
	3/4，100mm
	12
	根
	
	
	

	92
	转接头
	/
	1/4-3/8
	5
	个
	
	
	

	93
	转接头
	/
	3/8-1/2
	5
	个
	
	
	

	94
	转接头
	/
	1/2-3/8
	5
	个
	
	
	

	95
	转接头
	/
	1/2-3/4
	5
	个
	
	
	

	96
	转接头
	/
	3/4-1/2
	5
	个
	
	
	

	97
	防水锂电头灯
	/
	满足IP54防尘防溅功能，工作时间满足4-12小时
	2
	个
	
	
	

	98
	500W高清汽修内窥镜
	/
	[bookmark: _GoBack]探头IP67防水防油，自动对焦，内置锂电池，续航≥3小时
	2
	个
	
	
	

	99
	顶勾免钣金勾子套装
	/
	18件套
	1
	套
	
	
	

	100
	超亮工作头灯
	/
	XTE灯珠
	3
	套
	
	
	

	101
	喷枪/枪罐
	/
	WIDER2-18K2S/PC-1 1000ml
	1
	套
	
	
	

	102
	VIN 打刻深度检测仪（数显深度尺）
	/
	量程 0‑150mm，分辨率 0.01mm，精度 ±0.02mm，数显公英制，带数据输出
	1
	个
	
	
	

	103
	PU螺旋弹簧气管
	/
	外径 8mm、内径5mm、伸展长度12m(带快插接头)
	5
	套
	
	
	

	104
	内饰胶扣取出器
	/
	刀杆直径6mm
	3
	把
	
	
	

	105
	内饰胶扣取出器
	/
	刀杆直径9mm
	3
	把
	
	
	

	106
	塞尺
	/
	塑料塞尺
	10
	把
	
	
	

	107
	羊角锤
	/
	1.25磅
	5
	把
	
	
	

	108
	专业汽修套装工具箱72齿222件套
	/
	72齿222件套
	1
	套
	
	
	

	109
	汽车漆面修复电动抛光机
	/
	10寸
	2
	把
	
	
	

	110
	软性防震橡皮锤
	/
	Φ35mm
	2
	把
	
	
	

	111
	汽车卡扣起子组套
	/
	钳式卡扣起子+敲击耐油柄起子+敲击透明柄起子+双槽卡口钳+大号钢片起子+中号钢片起子
	1
	套
	
	
	

	112
	丝锥
	/
	M6
	2
	盒
	
	
	

	113
	万向接头
	/
	3/4
	5
	个
	
	
	

	114
	万向接头
	/
	3/8
	5
	个
	
	
	

	115
	万向接头
	/
	1/2
	5
	个
	
	
	

	116
	扁凿
	/
	工作端宽度：18mm
杆径：12mm
全长：175mm
	4
	个
	
	
	

	117
	铁锤
	/
	2磅
	2
	把
	
	
	

	118
	数据传输力矩扳手配套软件及硬件
	/
	对应1-23项数据传输力矩扳手
	1
	套
	
	
	

	合计含税总价（单位：元)
	         元  


（若分项报价明细表汇总合计金额与询价函含税总报价不一致，以附件1询价函中响应报价为准。）





供应商：（盖章）


附件3：
授权委托书
（法定代表人本人响应的可不提供）
本人      （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改总装厂工具采购项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人或负责人及法定代表人或负责人委托代理人身份证复印件
法定代表人或负责人身份证

法定代表人或负责人委托代理人身份证







供应商：（盖章）
                 法定代表人或负责人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日

