附件1：
海马新能源汽车有限公司
Z10项目CAE分析服务项目询价函
	1
	项目名称
	海马新能源汽车有限公司
Z10项目CAE分析服务项目

	2
	采购范围及内容
	1.采购范围：
（1）供应商提供的CAE 分析服务需满足燃油版、纯电版两个车型配置的仿真输入需求，分析边界、载荷条件需要基于整车数模、设计输入文件确定；
（2）所有 CAE 分析项目必须具备完整可追溯的输入条件、边界条件、材料参数、仿真设置，报告内需要提供关键云图、曲线、校核对比、结论及优化改进建议等；
（3）仿真结果需满足国家现行汽车相关法规标准、企业内部设计目标值要求；不满足目标项必须给出明确可行的结构、参数优化方案；
（4）供应商需要按项目节点及时响应海马新能源的技术疑问，针对分析结果开展技术评审，按需派驻对应专业人员提供现场支持约4-5天，供应商响应报价应包含但不限于现场支持人员差旅费、住宿费、餐饮费等一切与本项目相关服务发生的全部费用，甲方不再另行支付费用。（详见附件5技术任务书）；
（5）全部分析方案、仿真模型、报告文档完整性、逻辑严谨，各分析工况之间数据逻辑保持一致；
（6）如发生技术状态变更，供应商需同步更新对应 CAE 模型与分析报告，输出变更对比说明。
（详细技术参数及要求以附件5：技术任务书为准）
2.交付物：
统一规范的 CAE 分析规范文档、有限元网格模型（网格质量满足行业车规仿真标准）、全套完整分析报告；分析的软件需用海马公司同类软件，模型文件需要可被甲方指定软件打开查阅。（详见附件5：技术任务书）


	3
	采购人
	海马新能源汽车有限公司

	4
	最高响应限价
(含税）
	人民币 650000 元
（超过最高响应限价的报价按无效处理）

	5
	响应报价
（含税）
	人民币     元，大写：      

	6
	增值税税率
	开具增值税     （专用/普通）发票，税率为   ％

	7
	响应供应商名称
	

	8
	工期/服务周期/供货周期
	合同生效后不超过20个自然日完成Z10项目CAE分析服务，并提交相关交付物。

	9
	质量标准
	达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，满足采购人要求。

	10
	联系地址
	

	11
	联系人及联系方式
	

	12
	备注
	响应文件应附材料：
1.附件1询价函。
2.分项报价明细表（格式参照附件2）。
3.营业执照复印件（加盖公章）。
4.法定代表人身份证复印件（如授权委托书中提供，则无需重复提供）。
5.授权委托书（如有，法定代表人本人响应可不提供，格式详见附件3），授权委托人身份证复印件（如有）。
6.承诺书（以附件4：承诺书格式为准）。
7.自2021年1月1日以来至少具有CAE分析服务相关业绩（不限合同名称，服务内容相通即可）
报价材料中需提供如下资料：
（1）加盖甲乙双方公章（或合同章）的业绩合同关键页扫描件（必须体现合同签订日期）；
（2）业绩合同对应发票或收款记录（如：银行转账凭证或收款凭证等）。
发票或收款记录无金额限制，如合同无法体现主要内容，另需提供加盖委托人公章的证明材料。
注：
1.以上材料均需提供复印件各一份并加盖公章。
2.总价包含但不限于材料费、人工费、制作费、差旅费、住宿费、餐饮费、税费等全部费用；
3.响应资料递交要求：报价材料密封后邮寄（注明项目名称）至郑州市航空港区黄海路与梅河路交叉口西250米1号南楼10楼采购中心
4.联系人：周老师，电话：15736760426
递交截止时间为2026年10月21日上午11:00（以收到文件时间为准）；
5.成交规则：不含税报价最低的供应商为成交供应商；若最低不含税报价出现相同的情况，报价相同的供应商需进行二次报价。
6.未密封的文件不予接收、逾期递交的文件不予接收。


报价人：          （盖公章）
[bookmark: _GoBack]日期：2026 年   月   日
附件2：
分项报价明细表
	序号
	分类
	CAE分析工作内容
（下述工作内容均需含模型、报告、分析规范）
	单位
	数量
	含税单价
	备注

	1
	结构刚度
	白车身弯曲刚度分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	白车身弯曲刚度分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	2
	结构刚度
	白车身扭转刚度分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	白车身扭转刚度分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	3
	结构刚度
	前门铰链安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	4
	结构刚度
	后门铰链安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	5
	结构刚度
	前盖铰链安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	6
	结构刚度
	背门铰链安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	7
	结构刚度
	背门撑杆安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	8
	结构刚度
	前门锁扣安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	9
	结构刚度
	后门锁扣安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	10
	结构刚度
	前盖锁安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	11
	结构刚度
	背门锁扣安装点刚度分析（车身侧）（通用）
	项
	1
	
	

	12
	结构刚度
	前门外把手安装点刚度（通用）
	项
	1
	
	

	13
	结构刚度
	前门内把手安装点刚度（通用）
	项
	1
	
	

	14
	结构刚度
	后门外把手安装点刚度（通用）
	项
	1
	
	

	15
	结构刚度
	后门内把手安装点刚度 （通用）
	项
	1
	
	

	16
	结构刚度
	前盖刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	17
	结构刚度
	前盖锁扣安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	18
	结构刚度
	前盖铰链安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	19
	结构刚度
	前盖撑杆安装孔刚度（通用）
	项
	1
	
	

	20
	结构刚度
	前盖缓冲块安装点刚度（通用）
	项
	1
	
	

	21
	结构刚度
	加速踏板安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	22
	结构刚度
	制动踏板安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	23
	结构刚度
	减震器安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	24
	结构刚度
	前副车架安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	25
	结构刚度
	后副车架前安装点刚度分析（通用）
	项
	1
	
	

	26
	结构刚度
	动力总成悬置安装点刚度分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	动力总成悬置安装点刚度分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	27
	结构刚度
	动力电池安装点刚度分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	28
	NVH
	白车身模态分析（通用）
	项
	1
	
	

	29
	NVH
	TB车身振动传函(VTF)分析（通用）
	项
	1
	
	

	30
	NVH
	TB车身噪声传函(NTF)分析（通用）
	项
	1
	
	

	31
	结构强度
	动力电池安装点强度分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	32
	结构强度
	千斤顶位置强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	33
	结构强度
	底盘悬置支架强度（通用）
	项
	1
	
	

	34
	结构强度
	后悬架强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	35
	结构强度
	白车身结构强度分析（制动、转弯、加速）（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	结构强度
	白车身结构强度分析（制动、转弯、加速）（纯电版）
	项
	1
	
	

	36
	结构强度
	前排安全带固定点强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	37
	结构强度
	后排安全带固定点强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	38
	结构强度
	座椅安装点强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	39
	结构强度
	侧门静态侵入分析（通用）
	项
	1
	
	

	40
	结构强度
	车顶强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	41
	结构强度
	制动踏板安装点强度分析（通用）
	项
	1
	
	

	42
	整车安全
	100%正面刚性固定壁障碰撞分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	100%正面刚性固定壁障碰撞分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	43
	整车安全
	40%偏置可变形固定壁障前碰撞分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	40%偏置可变形固定壁障前碰撞分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	44
	整车安全
	侧面碰撞分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	侧面碰撞分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	45
	整车安全
	行人保护头型分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	行人保护头型分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	46
	整车安全
	行人保护腿型分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	行人保护腿型分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	47
	整车安全
	后部碰撞分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	后部碰撞分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	48
	整车安全
	侧面柱碰分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	49
	CFD
	空调除霜分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	空调除霜分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	50
	CFD
	空调出风量分配比例（通用）
	项
	1
	
	

	51
	CFD
	CAS外流场分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	CAS外流场分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	52
	CFD
	机舱流场（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	机舱流场（纯电版）
	项
	1
	
	

	53
	CFD
	冷热舒适性（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	冷热舒适性（纯电版）
	项
	1
	
	

	54
	CFD
	热管理1D仿真分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	热管理1D仿真分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	55
	多体
	悬架K&C仿真分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	悬架K&C仿真分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	56
	多体
	整车操纵稳定性仿真分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	整车操纵稳定性仿真分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	57
	多体
	整车平顺性仿真分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	整车平顺性仿真分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	58
	疲劳耐久
	车身钣金疲劳分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	车身钣金疲劳分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	59
	疲劳耐久
	车身焊点疲劳分析（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	车身焊点疲劳分析（纯电版）
	项
	1
	
	

	60
	疲劳耐久
	车门开关耐久疲劳分析（通用）
	项
	1
	
	

	61
	疲劳耐久
	副车架，转向节，摆臂，拉杆疲劳耐久分析
（燃油版）
	项
	1
	
	

	
	
	副车架，转向节，摆臂，拉杆疲劳耐久分析
（纯电版）
	项
	1
	
	

	合计
	
	


供应商：（盖章）

附件3：
授权委托书
（适用于有授权委托人的情况，法定代表人本人响应可不提供）
本人      （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 海马新能源汽车有限公司Z10项目CAE分析服务项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人或负责人及法定代表人或负责人委托代理人身份证复印件
法定代表人或负责人身份证（正反两面）

法定代表人或负责人委托代理人身份证（正反两面）







供应商：（盖章）
                 法定代表人或负责人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日

附件4：
承诺书
我公司承诺：
在参与 海马新能源汽车有限公司Z10项目CAE分析服务项目 （项目名称）采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家、采购人工作人员及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、我公司经营状态正常，未被列入经营异常名录，无不良商业行为记录。
四、我公司不存在单位负责人为同一人或存在直接控股/管理关系的不同供应商，同时参与本项目的响应的情况。
五、若出现上述行为，我公司及参与询比活动的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。包括：被取消响应资格、被取消成交资格、接受相关主管部门作出的处罚和处理等。


  供应商：                    （盖单位公章）
单位负责人或授权委托人签字：        （签字或盖章）
年  月  
